Phần giám sát trạng thái máy phụ thuộc vào máy chủ nếu máy chủ tắt thì dữ liệu sẽ không được gửi lên mặc dù dây chuyền còn đang hoặc động, đễ bị ảnh hưởng bởi sự mất kết nối của mạng Internet.

Khắc phục: sử dụng PLC hoặc vi điều khiển đưa trạng thái máy lên enternet.